|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **制作（规格m）** | **数量** | **单位** | **备注（自行设计图片）** |
| 1 | 校园门口字牌制作 | 6.3X0.92 | 1 | 套 | 不锈钢字精加工字 |
| 2 | 行政楼墙面标志制作 | 1.95X1.95 | 1 | 套 | 不锈钢烤漆UV |
| 3 | 门口门牌制作-竖版-党支部 | 0.46x3 | 2 | 块 | 1.5mm不锈钢激光切割，包含折边，焊接精工打磨处理，表面氟碳汽车烤漆，文字电解腐蚀填漆处理 |
| 4 | 校园入口总平图 | 2x1.53 | 1 | 项 | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接精工打磨处理，表面氟碳汽车烤漆，内容丝印地面下挖40cm预埋坑40\*60\*2矩形方管防锈处理浇筑C25混凝土基础，撑脚延伸60mm底面回填夯实 |
| 5 | 小心水池标识立牌 | 1.3x0.95 | 1 | 条 | 镀锌板汽车烤漆丝印 |
| 6 | 教学楼外墙名称牌-3个楼 | 2.8x1.5 | 4 | 套 | 1.5mm不锈钢精工字，表面氟碳汽车烤漆 |
| 7 | 索引牌（行政楼）地面 | 2x0.8 | 1 | 套 | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接精工打磨处理，表面氟碳汽车烤漆，内容丝印地面下挖40cm预埋坑40\*60\*2矩形方管防锈处理浇筑C25混凝土基础，撑脚延伸60mm底面回填夯实 |
| 8 | 楼层牌 | 0.3x0.3 | 14 | 个 | 亚克力材质UV |
| 9 | 科室牌 | 0.25x0.25 | 60 | 个 | 亚克力材质UV-插片更换定制 |
| 10 | 班级门牌 | 0.35x0.14 | 18 | 块 | 亚克力材质UV-不可更换 |
| 11 | 专用教室门牌 | 0.25x0.25 | 16 | 块 | 亚克力材质UV-插片更换定制 |
| 12 | 洗手间门牌 | 0.18x0.25 | 16 | 块 | 亚克力材质UV |
| 15 | 洗手间温馨提示 | 0.4x0.16 | 96 | 张 | 高光彩色写真帖 |
| 20 | 防撞条 | 0.6x0.15 | 4 | 条 | 车贴高精写真，裱地表膜，双面贴 |
| 21 | 消防海报 | 长0.56x高0.88；长0.56x高0.68； | 37 | 张 | 高光彩色写真帖 |
| 22 | 防止跨越标识 | 0.3x0.15 | 6 | 张 | 高密度雪弗板 |
| 23 | 配电间安全提示 | 0.2x0.1 | 12 | 张 | 高密度雪弗板 |
| 13 | 路标 立牌 | 2x0.38 | 1 | 块 | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接精工打磨处理，表面氟碳汽车烤漆，内容丝印.地面下挖40cm预埋坑40\*60\*2矩形方管防锈处理浇筑C25混凝土基础，撑脚延伸60mm底面回填夯实 |
| 14 | 停车区 立牌 | 2.2x0.43 | 1 | 块 | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接精工打磨处理，表面氟碳汽车烤漆，内容丝印。地面下挖40cm预埋坑，c25混凝土浇筑钢筋地笼，混凝土上方10mm厚钢板，加筋板防锈处理，螺杆固定防锈处理，回填层夯实 |