|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部位** | **名称** | **材料** | **规格尺寸（mm）** | **单位** | **数量** |
| 1 |  | 主条桌 | 1、贴面用材：采用0.6mm的优质胡桃木皮贴面。 2、封边：选用实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基材：采用 E0 级中密度纤维板，甲醛含量≤ 0.124mg/m³，符合国家最新环保标准。4、油漆：采用“大宝”环保油漆，成品甲醛释放量≤0.8mg/L， 挥发性有机化合物含量≤ 500g/L；可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）含量<10mg/kg，符合 GB18581-2009 标准，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、光滑耐磨、手感好。5.五金配件：采用优质门铰，具有开关流畅，灵活方便之特点。 | 1200\*600\*750 | 张 | 10 |
| 2 |  | 会议椅 | "1.面料：采用进口耐用厚西皮1.2~1.5MM，加密底层经过15000次拉伸测试符合国际标准，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。  2.海绵：采用PU成型48#高密度海绵，95％的拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。一次成型无接缝无胶水，环保性强。  3.内部主要配件：采用进口3D网，结实耐用透气性能好。进口弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。 弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。  4.内架：采用优质实木3\*8 或4\*6及 3\*5刨光烘干木方， 表面处理好美观，没有结巴树皮，不会发霉和生虫，结实耐用又环保。  5.沙发脚：采用不锈钢201中的高铜料，管壁1.2-1.5MM,异形扁形与不锈钢抽芯弯管焊接，镜面亮光处理加工高铜料。钢质硬环保性能强，高铜料材质镍含量高防锈耐腐蚀度高。" | 常规 | 张 | 17 |
| 3 | 报告厅 | 礼堂椅 | 1.座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 | 560\*760\*1115 | 张 | 40 |
| 4 | 条桌 | 1.桌面采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛检测指标必须小于等于0.5mg/L（行业环保级别达到E1级标准），2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。2.柜体采用18mmE1级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛检测指标必须小于等于0.5mg/L（行业环保级别达到E1级标准），2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。  3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。  4.五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1400\*500\*750 | 张 | 25 |
| 5 | 会议椅 | 1.台湾颐达布料.抗张、透气、耐磨性 。 2.靠背可逍遥， 3.定型棉，久坐不变形 4.可折叠喷塑架子 5.椅子规格：椅宽61\*椅深44-50\*椅高94CM | 610\*440\*940 | 张 | 50 |
| 6 | 教师办公室 | 办公桌 | 1.基材：采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，其中层板25mm厚，其它18mm厚。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。  2.工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。  3.五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。  4.具有防污、防刮、耐磨等功能。 | 1600\*1400\*750 | 张 | 5 |
| 7 | 办公椅 | 1.灰色网布 2.定型棉，久坐不变形， 3.黑色固定扶手 4.原位锁定底盘 5.120沉6气杆30万次升降， 6.黑色尼龙脚 7.60mmPU轮子滑行10万次 8.椅子规格：椅宽50-64\*椅深50-55\*椅高112-120CM | 640\*550\*1120 | 张 | 12 |
| 8 | 文件柜 | 1.基材：采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，其中层板25mm厚，其它18mm厚。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。  2.工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。  3.五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。  4.具有防污、防刮、耐磨等功能。 | 800\*400\*2000 | 组 | 3 |
| 9 | 会议室 | 实木会议桌 | 1、采用德国进口白蜡木，木材含水率8-12%。线条流畅，手感光滑。  2、油漆：采用环保聚酯漆，达到国家环保标准，五底三面工艺，硬度达到2-3H，耐磨度高于3级。  3、技术指标说明：整体美观大方，结构合理，质量上乘，材料不变形，无结疤、无虫眼。 | 4200\*750\*750 | 张 | 7 |
| 10 | 实木会议椅 | 1、椅架：采用德国进口白蜡木，木材含水率8-12%。靠背及座垫采用胶合板弯曲成型，人体工学设计合理，线条流畅，手感光滑。  2、油漆：采用环保聚酯漆，达到国家环保标准，五底三面工艺，硬度达到2-3H，耐磨度高于3级。  3、技术指标说明：整体美观大方，结构合理，质量上乘，材料不变形，无结疤、无虫眼。 | 500\*455\*745 | 张 | 28 |
| 11 | 阳台 | 茶桌： 一桌四椅 | 1、椅架：采用德国进口白蜡木，木材含水率8-12%。靠背及座垫采用胶合板弯曲成型，人体工学设计合理，线条流畅，手感光滑。  2、油漆：采用环保聚酯漆，达到国家环保标准，五底三面工艺，硬度达到2-3H，耐磨度高于3级。  3、技术指标说明：整体美观大方，结构合理，质量上乘，材料不变形，无结疤、无虫眼。 | 1400\*700\*700 | 套 | 1 |
| 12 | 党员活动室 | 三人沙发 | 1.皮料：面皮为西皮面料  2.棉：均为高弹性纯棉  3.实木方、夹板沙发架  4.烤黑色五金脚 | 2000\*890\*600 | 张 | 2 |
| 13 | 单人沙发 | 870\*890\*600 | 张 | 6 |
| 14 | 长茶几 | 1.基材：采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，其中层板25mm厚，其它18mm厚。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。  2.工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。  3.五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。  4.具有防污、防刮、耐磨等功能。 | 1200\*600\*400 | 张 | 2 |
| 15 | 方茶几 | 1.基材：采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，其中层板25mm厚，其它18mm厚。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。  2.工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。  3.五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。  4.具有防污、防刮、耐磨等功能。 | 600\*600\*400 | 张 | 6 |