|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **清凉小学报告厅家具清单** | | | |
| **品名** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 报告厅椅子 | 座椅规格：座椅高度970mm，座椅中心距580mm，座包打开800mm，座包基准点离地440mm。 站脚及扶手框架：内置“F”型五金站脚，站脚及扶手框采用2.0冷轧钢板冲压成型。使用的所有钢材均为国标产品，金属件金部采用静电均匀喷粉，喷粉前进行完整的除油、除锈，酸洗磷化处理，表面采用漆粉工艺，并经高温固化处理。 扶手框架侧板：采用优质夹板及实木木方，外覆海绵和优质麻绒布面或优质仿皮。 座、背海绵：背绵采用一体发泡成型海绵，座绵采用激光切割高密度海绵。座绵密度为55kg/m3,背绵密度为50kg/m3，外形根据人机工程学人体曲线设计，框架采用优质钢板冲压焊接组合成型。设计要求：靠背海绵整体相连接，没有空隙，且靠背上下海绵的缝隙线与扶手顶部在一个平面上，此条缝隙整体为一条线；靠背海绵侧面为“7”字型，共有六个直角，以保证整体美观一致性。靠背顶部与座位顶部和扶手宽度保持一致，以达到美学三点论中视觉平衡点。 面料：采用优质麻绒布或优质仿皮，耐磨、防褪色，手感舒适，长时使用无皱褶，无断裂、不起球。 写字板：采用铝合金压铸一次成型，面板规格尺寸：长264mm×宽275mm×厚13mm，转轴采用特有的定位装置，支撑连接结构为铝合金经模具压铸成型，与扶手连接转轴旋转头为铝合金精制成型，边部导圆处理，无锋利点。写字板表面带有水杯巢和笔巢，且可承重35kg以上。写字板外部金属框架为矩形长方体压铸一次成型，保证使用者在抽拉写字板时使用通畅，安全无忧。 扶手盖：采用优质15mm厚E1级免漆板，该外饰面颜色和背板颜色保持一致，保证配色一致性。 背外壳板：采用优质15mm厚E1级免漆板，背外板离地面30mm，背板与背板之间空隙小于5mm,背部整体效果为一张整板，与顶部海绵紧密固定,外饰面耐脏，可擦洗。 回复机构：特定弹簧自动回复装置，确保回弹轻松顺畅且无噪音。 安装固定：采用不锈钢内六角膨胀螺丝，强力固定、不生锈；椅架与地面固定结构，螺丝内藏式，安全、美观，无死角。 | 245 | 位 |
| 主席台 | 规格：1200\*600\*760mm（2人位） 面材：美国进口名贵胡桃木、花梨木或樱桃木木皮，厚度为0.6mm，含水率不大于5%； 基材：采用符合E0标准的优质环保型密度板，厚度为15mm，封边为优质木皮封边； 油漆工艺：经过3道底漆2道面漆抛光处理；其材料所含放射性甲醛等有害物质均达国际标准，环保无异味； 配置：配件均使用优质五金配件，整体产品达到国际环保要求； 颜色：胡桃木色。 | 13 | 张 |
| 会议椅 | 1.尺寸：580\*650\*990mm±10mm； 2.材质：黑色仿皮/电镀钢架； 3.工艺：采用直径25mm，管厚1.5mm电镀弓形脚，造型简洁优雅，机能性强，可轻易搭配各种工作空间使用。 | 26 | 张 |
| 发言台 |  | 1 | 张 |
| 移动排练台 | 1.尺寸：三层尺寸D1220\*W1150\*H610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸:D1530\*W1220\*H300±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； 4.功能：合唱台模式可供12人使用，合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 5 | 组 |
| 置物架 | 钢制结构，承重性强，选用优质冷轧钢，，层高可调节，层板厚2cm，层板加强筋设计，1500\*400\*2000 | 12 | 顶 |