|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 品名 | 规格 | 数量 |
| 1 | 食堂 | PP网低轨折叠防蚊窗 | 1.铝合金边框2.pp折叠网3.上下导轨，左右折叠 | 110 |
| 电线电缆 | YJV-3\*2.5 | 350 |
| 插座 | 五孔 | 25 |
| PVC | 20管 | 350 |
| 2 | 游泳馆设备房二次电源 | 电缆 (18KW） | WDZ-YJV-5\*16 | 10 |
| 电缆 (80KW) | WDZ-YJV-4\*95+1\*50 | 35 |
| 电缆 (38KW) | WDZ-YJV-4\*35+1\*16 | 15 |
| 桥架 | 镀锌200\*100 | 42 |
| 塑壳开关 | 施耐德200A | 1 |
| 塑壳开关 | 施耐德60A | 1 |
| 辅材 |  | 1 |