|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单眼电磁大锅灶 | 25kw | 面板304不锈钢，厚度1.2mm.配800不锈钢大锅，380v 25kw；明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 | 2 | 台 |
| 2 | 单眼电磁小炒灶 | 15kw | 面板304不锈钢，厚度1.2mm.380v 15kw；明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 | 1 | 台 |
| 3 | 油烟净化一体机 | 7.5kw | 该机集排烟，净化为一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，380v/7.5kw | 1 | 台 |
| 4 | 炉拼台 | 300\*1100\*800/450 | 台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.2mm，层板选用贴膜拉丝不锈钢制作，厚度1.0mm；配有D50mm可调脚，调节范围为上下40mm 。 | 1 | 台 |
| 5 | 台式平板电陶炉 | 5kw | 面板304不锈钢，厚度1.2mm.380v 3.5kw；明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 | 1 | 台 |
| 6 | 配套风管（含大小头） | 800\*500 | 不锈钢制作，含法兰支架等 | 30 | 平方米 |
| 7 | WDZC-YJV电缆线 | 5\*35 | 国优五芯 | 55 | 米 |
| 8 | WDZC-YJV电缆线 | 5\*16 | 国优五芯 | 35 | 米 |
| 9 | 接线端子 |  | 铜制 | 9 | 个 |
| 10 | 线槽 |  | PVC | 35 | 米 |
| 11 | 控制箱 | 炉灶定制 | 含200A总开一只，40A漏保3只，其余配套元器件 | 1 | 套 |
| 12 | 拆装费 |  | 旧灶移除，管道拆除，布线人工等 | 1 | 项 |

规格型号、数量